F199.TXTDF指令使用說明:

1.參數LN可輸入1~200字元當文字定義說明用，目前存在下列幾種保留字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保留字 | 說明 | 備註 |
| SECT: | 程式單元註解指令 | 需位於程式單元第一個網路 |
| FILENAME: | 程式存檔名定義指令 | 需位於主程式區第一或第二個網路 |
| FILEVER: | 程式存檔版號定義指令 | 需位於主程式區第二或第三個網路 |
| BLOCKS: | 區塊圖起始網路指令 |  |
| PSW:??? | 區塊開啟需輸入密碼 | 需位於區塊圖內才有效 |
| PSW:CLOSE | 此區塊無法進入開啟狀態 | 需位於區塊圖內才有效 |
| LADSAVE:CLOSE | 有區塊封鎖中，無法存檔 | 需位於區塊圖內才有效 |
| LADEDIT:CLOSE | 有區塊封鎖中，無法編輯 | 需位於區塊圖內才有效 |
| BLOCKDEL:CLOSE | 此區塊封鎖中，無法刪除 | 需位於區塊圖內才有效 |
| BLOCKE: | 區塊圖結束網路指令 |  |

2.定義指令F199.TXTDF BLOCKS: …… F199.TXTDF BLOCKE: 為區塊圖區間，符合此格式可

執行[匯出]-[區塊圖]及[匯入]-[區塊圖]/ [區塊封鎖]/[區塊開啟]等功能指令鍵。

3.一執行[匯入]-[區塊圖]功能鍵或開檔時，定義完整之區塊圖會進入封鎖狀態，要執行區塊開啟

時，需依據區塊圖內的保留字密碼規定運行。

















